**Interruttore manuale per la disconnessione della rete trifase e la commutazione in modalità di backup**

Interruttore manuale per la commutazione della rete trifase per gli inverter della serie PLENTICORE G3, rilevamento integrato della rottura del cavo per il segnale di valutazione della posizione dell'interruttore, installazione compatta e salvaspazio con 8TE, possibilità di installazione nel quadro di sottodistribuzione esistente o in un alloggiamento separato, un'uscita ciascuno per i carichi in modalità di backup e in funzionamento di rete, adatto per connessioni domestiche trifase fino a 63A, possibilità di collegamento di una replica locale del punto neutro.

Produttore/Tipo

Kostal / BackUp-Switch

o equivalente.

Produttore/Tipo

'....................................................'

da inserire da parte dell'offerente.