**Interruptor manual para desconexão da rede trifásica e comutação para o modo de reserva**

Interruptor de comutação manual trifásico para os inversores da série PLENTICORE G3, deteção de rutura de cabo integrada para o sinal de avaliação da posição do interrutor, instalação compacta e economizadora de espaço com 8TE, possibilidade de instalação no quadro de distribuição existente ou em caixa separada, uma saída para cada carga em modo de reserva e em funcionamento de rede, adequado para ligações domésticas trifásicas até 63A, possibilidade de ligação de uma réplica de ponto neutro local.

Fabricante/Tipo

'Kostal / BackUp-Switch'

ou equivalente.

Fabricante/Tipo

'....................................................'

a introduzir pelo proponente.