**Interruptor manual para desconexão da rede eléctrica monofásica e comutação para o modo de reserva**

Interruptor de comutação manual de rede monofásica para os inversores da série PLENTICORE MP G3, deteção de rutura de cabo integrada para o sinal de avaliação da posição do interrutor, instalação compacta e economizadora de espaço com 8TE, possibilidade de instalação no quadro de subdistribuição existente ou em caixa separada, uma saída para cada carga em modo de reserva e em funcionamento de rede, adequado para ligações domésticas monofásicas até 63A, possibilidade de ligação de uma réplica de ponto neutro local.

Fabricante/Tipo

'Kostal / BackUp-Switch MP'

ou equivalente.

Fabricante/Tipo

'....................................................'

a introduzir pelo proponente.