**Interrupteur manuel pour la déconnexion du réseau monophasé et le passage en mode secours**

Interrupteur manuel de commutation réseau monophasé pour les onduleurs de la série PLENTICORE MP G3, détection de rupture de câble intégrée pour le signal d'évaluation de la position de l'interrupteur, installation compacte et peu encombrante avec 8TE, possibilité d'installation dans un tableau de distribution secondaire existant ou dans un boîtier séparé, une sortie pour les charges en mode secours et en mode réseau, convient pour les connexions domestiques monophasées jusqu'à 63A, possibilité de raccordement d'une réplique locale du point neutre.

Fabricant / Type

Kostal / BackUp-Switch MP" ou équivalent.

ou équivalent.

Fabricant/Type

'....................................................'

à saisir par le soumissionnaire.