**Contador de energia monofásico para a medição da potência consumida e alimentada na rede**

Contador de energia, para a medição da potência de referência e de alimentação no ponto de ligação à rede, mecanismo de medição monofásico, transmissão do consumo doméstico ou da alimentação à rede para o inversor da série PLENTICORE ligado, interfaces RS485 pré-configuradas, para montagem em calha superior, largura máx. 1 TE, interface RS485, com medição de potência ativa e reactiva, medição de potência aparente, medição de corrente mín. 63A, medição do fator de potência

Fabricante/Tipo

"Kostal / KOSTAL Energy Meter MP (tipo KEM MP-P)

ou equivalente.

Fabricante/tipo

'....................................................'

a introduzir pelo proponente.