**Compteur d'énergie monophasé pour la mesure de la puissance prélevée et injectée dans le réseau**

Compteur d'énergie, pour la mesure de la puissance de référence et d'injection au point de connexion au réseau, mécanisme de mesure monophasé, transmission de la consommation domestique ou de l'injection au réseau à l'onduleur PLENTICORE connecté, interfaces RS485 préconfigurées, pour montage sur profilé chapeau, largeur max. 1 TE, interface RS485, avec mesure de la puissance active et réactive, mesure de la puissance apparente, mesure du courant min. 63A, mesure du facteur de puissance

Fabricant / Type

Kostal / KOSTAL Energy Meter MP (type KEM MP-P)".

ou équivalent.

Fabricant/Type

'....................................................'

à saisir par le soumissionnaire.