**Interruttore manuale per la disconnessione della rete monofase e la commutazione in modalità di backup**

Interruttore manuale di commutazione della rete monofase per gli inverter della serie PLENTICORE MP G3, rilevamento integrato della rottura del cavo per il segnale di valutazione della posizione dell'interruttore, installazione compatta e salvaspazio con 8TE, possibilità di installazione nel quadro di sottodistribuzione esistente o in un alloggiamento separato, un'uscita ciascuno per i carichi in modalità di backup e in funzionamento di rete, adatto per connessioni di casa monofase fino a 63A, possibilità di collegamento di una replica del punto neutro locale.

Produttore/Tipo

Kostal / BackUp-Switch MP'

o equivalente.

Produttore/Tipo

'....................................................'

da inserire a cura dell'offerente.