**Manueller Schalter zur einphasigen Netztrennung und Umschaltung in den Backup-Betrieb**

Manueller einphasiger Netzumschalter für die Wechselrichter der PLENTICORE MP G3 Serie, integrierte Kabelbrucherkennung für das Auswertesignal der Schalterstellung, kompakter und platzsparender Einbau mit 8TE, Einbau in vorhandene Unterverteilung oder in separatem Gehäuse möglich, jeweils ein Ausgang für Verbraucher im Backup-Betrieb und im Netz-Betrieb, geeignet für 1-phasige Hausanschlüsse bis 63A, Anschluss einer lokalen Sternpunktnachbildung möglich.

Hersteller/Typ

'Kostal / BackUp-Switch MP'

oder gleichwertig.

Hersteller/Typ

'....................................................'

vom Bieter einzutragen.