**Contador de energía monofásico para medir la potencia consumida e inyectada a la red**

Contador de energía, para medir la potencia de referencia y de inyección a la red en el punto de conexión a la red, mecanismo de medición monofásico, transmisión del consumo doméstico o de la inyección a la red al inversor de la serie PLENTICORE conectado, interfaces RS485 preconfiguradas, para montaje en carril DIN, ancho máx. 1 TE, interfaz RS485, con medición de potencia activa y reactiva, medición de potencia aparente, medición de corriente mín. 63A, medición del factor de potencia

Fabricante/Tipo

Kostal / KOSTAL Energy Meter MP (tipo KEM MP-P)

o equivalente.

Fabricante/tipo

'....................................................'

a introducir por el licitador.