**Contador de energía trifásico para medir la potencia consumida e inyectada a la red**

Dispositivo de medición de energía, para medir la potencia de referencia y de inyección a la red en el punto de conexión a la red, unidad de medición trifásica, transmisión del consumo doméstico o de la inyección a la red al inversor conectado de la serie PLENTICORE, interfaces RS485 preconfiguradas, para montaje en carril DIN, anchura máx. 4 HP, interfaz RS485, con medición de potencia activa y reactiva, medición de potencia aparente, medición de corriente mín. 63A, medición del factor de potencia por fase

Fabricante/Tipo

Kostal / KOSTAL Energy Meter (tipo KEM-C o KEM-P)

o equivalente.

Fabricante/tipo

'....................................................'

a introducir por el licitador.