**Energiemessgerät 1-phasig zur Messung von Bezug- und Einspeiseleistung**

Energiemessgerät, zur Messung von Bezugs- und Einspeiseleistung am Netzanschlusspunkt, 1-Phasen Messwerk, Übermittlung des Hausverbrauchs bzw. der Netzeinspeisung an den angeschlossenen Wechselrichter der Serie PLENTICORE, vorkonfigurierte RS485 Schnittstellen, zur Montage auf Hutschiene, Breite max. 1 TE, Schnittstelle RS485, mit Wirk- und Blindleistungsmessung, Scheinleistungsmessung, Stromstärkemessung mind. 63A, Leistungsfaktormessung

Hersteller/Typ

'Kostal / KOSTAL Energy Meter MP (Typ KEM MP-P)'

oder gleichwertig.

Hersteller/Typ

'....................................................'

vom Bieter einzutragen.