**Compteur d'énergie triphasé pour la mesure de la puissance prélevée et injectée dans le réseau**

Appareil de mesure d'énergie, pour la mesure de la puissance de référence et d'injection au point de raccordement au réseau, unité de mesure triphasée, transmission de la consommation domestique ou de l'injection au réseau à l'onduleur connecté de la série PLENTICORE, interfaces RS485 préconfigurées, pour le montage sur profilé chapeau, largeur max. 4 HP, Interface RS485, avec mesure de la puissance active et réactive, mesure de la puissance apparente, mesure du courant min. 63A, mesure du facteur de puissance par phase

Fabricant / Type

Kostal / KOSTAL Energy Meter (type KEM-C ou KEM-P)".

ou équivalent.

Fabricant/Type

'....................................................'

à saisir par le soumissionnaire.