**Energiemessgerät 3-phasig zur Messung von Bezug- und Einspeiseleistung**

Energiemessgerät, zur Messung von Bezugs- und Einspeiseleistung am Netzanschlusspunkt, 3-Phasen Messwerk, Übermittlung des Hausverbrauchs bzw. der Netzeinspeisung an den angeschlossenen Wechselrichter der Serie PLENTICORE, vorkonfigurierte RS485 Schnittstellen, zur Montage auf Hutschiene, Breite max. 4 TE, Schnittstelle RS485, mit Wirk- und Blindleistungsmessung, Scheinleistungsmessung, Stromstärkemessung mind. 63A, Leistungsfaktormessung je Phase

Hersteller/Typ

'Kostal / KOSTAL Energy Meter (Typ KEM-C oder KEM-P)'

oder gleichwertig.

Hersteller/Typ

'....................................................'

vom Bieter einzutragen.