**Contatore di energia monofase per la misurazione della potenza prelevata e immessa in rete**

Contatore di energia, per la misurazione della potenza di riferimento e di immissione nel punto di connessione alla rete, meccanismo di misurazione monofase, trasmissione del consumo domestico o dell'immissione in rete all'inverter della serie PLENTICORE collegato, interfacce RS485 preconfigurate, per montaggio su guida top-hat, larghezza max. 1 TE, interfaccia RS485, con misura della potenza attiva e reattiva, misura della potenza apparente, misura della corrente min. 63A, misura del fattore di potenza

Produttore/Tipo

Kostal / KOSTAL Energy Meter MP (tipo KEM MP-P)".

o equivalente.

Produttore/Tipo

'....................................................'

da inserire a cura dell'offerente.