**Contador de energia trifásico para a medição da potência consumida e da potência de alimentação da rede**

Aparelho de medição de energia, para a medição da potência de referência e de alimentação no ponto de ligação à rede, aparelho de medição trifásico, transmissão do consumo doméstico ou da alimentação à rede para o inversor ligado da série PLENTICORE, interfaces RS485 pré-configuradas, para montagem em calha superior, largura máx. 4 HP, interface RS485, com medição de potência ativa e reactiva, medição de potência aparente, medição de corrente mín. 63A, medição do fator de potência por fase

Fabricante/Tipo

"Medidor de energia Kostal / KOSTAL (tipo KEM-C ou KEM-P)

ou equivalente.

Fabricante/tipo

'....................................................'

a introduzir pelo proponente.