**Misuratore di energia trifase per la misurazione della potenza prelevata e immessa in rete**

Misuratore di energia, per la misurazione della potenza di riferimento e di immissione nel punto di connessione alla rete, unità di misura trifase, trasmissione del consumo domestico o dell'immissione in rete all'inverter collegato della serie PLENTICORE, interfacce RS485 preconfigurate, per il montaggio su guida top-hat, larghezza max. 4 HP, Interfaccia RS485, con misura della potenza attiva e reattiva, misura della potenza apparente, misura della corrente min. 63A, misura del fattore di potenza per fase

Produttore/Tipo

Kostal / KOSTAL Energy Meter (tipo KEM-C o KEM-P)".

o equivalente.

Produttore/Tipo

'....................................................'

da inserire a cura dell'offerente.